**FORMULARZ OFERTY**

Dotyczący wykonania zaleceń kominiarskich w budynku przy ul. Damrota 27 we Wrocławiu uszczegółowionych w Opinii nr 30/01/2025 z dnia 30.01.2025 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Elementy** | **Ilość** | **Cena netto****(zł)** | **Razem netto****(zł)** |
| 1 | **Mieszkanie nr 2 –** Dobudowa ocieplanego komina wentylacji łazienki po elewacji zewnętrznej budynku | 1kpl |  |  |
| 2 | **Mieszkanie nr 3 –** Odłączenie WŁ od przewodu nr 6, Dobudowa ocieplanego komina WŁ po elewacji zewnętrznej budynku | 1kpl |  |  |
| 3 | **Mieszkanie nr 4 -** Dobudowa ocieplanego komina WŁ po elewacji zewnętrznej budynku | 1kpl |  |  |
| 4 | **Mieszkanie nr 5 –** Odłączenie WŁ od przewodu nr 6, Dobudowa ocieplanego komina WŁ po elewacji zewnętrznej budynku | 1kpl |  |  |
| 5 | **Mieszkanie nr 6 –** Odłączenie WK od przewodu nr 9, Dobudowa ocieplanego komina WK po elewacji zewnętrznej budynku | 1kpl |  |  |
| 6 | **Mieszkanie nr 7 –** Zamurowanie otworu przez ścianę budynku dla WŁ , Dobudowa ocieplanego komina WŁ przez strych wyprowadzonego nad dach, Demontaż komina WK wykonanego z PCV, Montaż ocieplanego komina WK przez strych wyprowadzonego nad dach budynku | 1kpl |  |  |
| 7 | **Mieszkanie nr 8 –** Zamurowanie starego otworu po kuchni węglowej podłączonej do przewodu nr 10, Zamurowanie przebicia przez ścianę dla WK, Dobudowa ocieplanego komina WK po elewacji zewnętrznej budynku, Zamurowanie przebicia przez ścianę dla WŁ, Dobudowa ocieplanego komina WŁ po elewacji zewnętrznej budynku | 1kpl |  |  |
| 8 | **Mieszkanie nr 9 –** Zaizolowanie kominów wentylacji kuchni oraz łazienki wyprowadzonych nad dach budynku | 1kpl |  |  |
| 9 | **Mieszkanie nr 10 –** Dobudowa docieplonego komina wentylacji kuchni przez strych, Demontaż nieprawidłowo wykonanego komina WŁ z rury ocynkowanej fi 100, Dobudowa WŁ przez strych  | 1kpl |  |  |
| 10 | Odbiór kominiarski | 1kpl |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZEM NETTO** |  **zł** |
| **VAT 8%** |  **zł** |
| **RAZEM BRUTTO** |  **zł** |

UWAGA:

W ofercie należy uwzględnić koszty niezbędnych robót budowlanych tj. rozkucie i zamurowanie ścian oraz stropów, odtworzenie zabudowy z płyt G/K (bez malowania pomieszczeń oraz bez odtworzenia okładzin ścian)