**FORMULARZ OFERTY**

 Dotyczący wykonania zaleceń kominiarskich w budynku przy ul. Damrota 25 we Wrocławiu uszczegółowionych w Opinii nr 29/01/2025 z dnia 28.01.2025 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Elementy** | **Ilość** | **Cena netto****(zł)** | **Razem netto****(zł)** |
| 1 | **Mieszkanie nr 2 –** Wymiana kratki wentylacyjnej dla wentylacji kuchni, Podłączenie wentylacji łazienki do przewodu nr 9 | 1kpl |  |  |
| 2 | **Mieszkanie nr 3 –** Dobudowa ocieplanego komina WK po elewacji zewnętrznej budynku , Odłączenie WŁ od przewodu nr 3, Dobudowa komina ocieplonego WŁ po elewacji zewnętrznej budynku | 1kpl |  |  |
| 3 | **Mieszkanie nr 4 –** Dobudowa ocieplanego komina wentylacji łazienki | 1kpl |  |  |
| 4 | **Mieszkanie nr 5 –** Odłączenie WK od przewodu nr 4 , Dobudowa ocieplanego komina WK po elewacji zewnętrznej budynku, Odłączenie WŁ od przewodu nr 3, Dobudowa ocieplanego komina WŁ po elewacji zewnętrznej budynku  | 1kpl |  |  |
| 5 | **Mieszkanie nr 6 –** Dobudowa ocieplanego komina WK po elewacji zewnętrznej budynku, Dobudowa ocieplanego komina WŁ po elewacji zewnętrznej budynku, Odłączenie WŁ od przewodu nr 8, Odłączenie WK od przewodu nr 8 | 1kpl |  |  |
| 6 | **Mieszkanie nr 7 -** Dobudowa ocieplanego komina WŁ przez strych wyprowadzonego nad dach budynku, Odłączenie WŁ od przewodu nr 2 | 1kpl |  |  |
| 7 | **Mieszkanie nr 7A -** Dobudowa ocieplanego komina WŁ po elewacji zewnętrznej budynku, odłączenie WŁ od przewodu nr 3 | 1kpl |  |  |
| 8 | **Mieszkanie nr 8 -** Dobudowa ocieplanego komina WŁ po elewacji zewnętrznej budynku | 1kpl |  |  |
| 9 | **Mieszkanie nr 9 -** Dobudowa ocieplanego komina WŁ przez strych wyprowadzonego nad dach budynku, Dobudowa ocieplanego komina WK przez strych wyprowadzonego nad dach budynku, Demontaż nieprawidłowo wykonanego komina wentylacji WC oraz montaż ocieplanego komina wentylacji WC wyprowadzonego przez dach budynku | 1kpl |  |  |
| 10 | Odbiór kominiarski | 1kpl |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZEM NETTO** |  **zł** |
| **VAT 8%** |  **zł** |
| **RAZEM BRUTTO** |  **zł** |

UWAGA:

W ofercie należy uwzględnić koszty niezbędnych robót budowlanych tj. rozkucie i zamurowanie ścian oraz stropów, odtworzenie zabudowy z płyt G/K (bez malowania pomieszczeń oraz bez odtworzenia okładzin ścian)